Bezeichnung: LED-Einsatz rund  
Runder LED-Einsatz für die Sanierung von konventionellen Leuchten (E27, CFL). Der LED-Einsatz lässt sich sehr einfach über eine Magnetbefestigung einsetzen. Eine sehr kosteneffiziente Variante, wenn das bestehende Leuchtengehäuse zum Beispiel aus Glas noch völlig intakt ist.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 165 mm x H 51 mm, D 235 mm x H 37 mm, D 315 mm x H 37 mm,

Gehäuse: Trägerblech aus Aluminium eloxiert, einfachste Montage

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 12,5 W, 21,6 W, 32 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1500 lm, 2500 lm, 4000 lm

Energieeffizienz: > 120 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h

IP-Schutz: IP 20

Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI / optional: mit Bewegungsmelder / Selbsttest Notlichtmodul-Akkupack