5.10  
Bezeichnung: smartLINE 7050  
Diese formschöne, ﬁligrane LED-Pendelleuchte,ist aus Aluminium hergestellt. Dank dem kubischen Diffusor wird auch indirektes Licht in den Raum abgegeben. Die Leuchte eignet sich hervorragend zum Wohnen und Arbeiten.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 1200/ 2400 mm x B 50 mm x H 70 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: Kubische opale Abdeckung für direktes und indirektes Licht mit seitlicher Abstrahlung 140°

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 25 W / 50 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1900 lm / 3800 lm

Energieeffizienz: 76 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Pendelset bis zu 2m Anschlusslänge

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI/ 1-10V / Push