5.20  
Bezeichnung: smartPANEL  
Formschöne, quadratische Decken- und Wandleuchte mit opaler Abdeckung und niedrigster Aufbauhöhe. Absolut homogene und blendfreie Lichtwirkung für optimales Arbeiten oder angenehme Atmosphäre im Wohnbereich. Der Rahmen ist alu-eloxiert und die Leuchte kann mittels einer raffinierten Magnetbefestigung optimal positioniert werden. Die smartPANEL ist eine stilvolle Leuchte in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich vielfältig einsetzbar.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 300 mm x B 300 mm / : L 450 mm x B 450 mm / : L 600 mm x B 600 mm

Sonderabmessungen: Auf Anfrage  
Aufbauhöhen: 27 – 37 mm

Gehäuse: Aluminium gebürstet, RAL-Lackierung auf Anfrage

Optik: Opaler Diffusor mit 140° Abstrahlung

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 25 W / 40 W / 55 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1900 lm / 2600 lm / 3600 lm

Energieeffizienz: 65 - 76 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Magnetbefestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus /optional dimmbar: DALI / PushDIM