5.35   
Bezeichnung: smartUP IP54  
Formschöne extrem flache LED-Decken- und Wandleuchte in einem minimalistischen sehr ansprechenden Design. Das Gehäuse ist aus schlagfesten weissen Polycarbonat hergestellt. Der hochwertige Diffusor sorgt für eine gleichmässige homogene Ausleuchtung. Ein Metallring, der an die Decke oder die Wand montiert wird, stellt eine kundenfreundliche Montage sicher. Die Leuchte kann mittels Drehung auf einfachste Weise montiert werden. Eine bis zu 40`000 Stunden lange Lebensdauer unterstreicht die ausgezeichneten Leistungsdaten der Leuchte. Mit dem IP54 Schutz eignet sich die Leuchte hervorragend für Treppenhäuser, Korridore sowie für Garageneinfahrten oder Hauseingängen auch im Aussenbereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 1001769 / 1001770 Not-Version

Abmessungen: D 300 mm x H 58 mm

Gehäuse: weiss

Optik: Opaler Diffusor mit 150° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K

Leistung: 18 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1800 lm

Energieeffizienz: 100 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 40‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 54

Zubehör: Befestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus / als Einzelnotleuchte mit Akkupack ohne Selbsttest erhältlich