Bezeichnung: smartLINE easy 4.0  
Formschöne Decken- und Wandleuchte mit niedriger Aufbauhöhe und einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die smartLINE easy 4.0 besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall als Ersatz für konventionelle Balkenleuchten in Technikräumen / Tiefgaragen oder wo eine optimale Beleuchtung gefordert ist. Eine montagefreundliche Leuchte für den gewerblichen und privaten Bereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 575 mm/ L 1130 mm / L 1410 mm x B 39 mm x H 63 mm

Gehäuse: Aluminium weiss beschichtet

Optik: Opaler breitstrahlender Diffusor für direktes Licht und indirekte Lichtanteile

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K / 6500 K

Leistung: 20-36 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1780 - 4121 lm  
LED und Betriebsgerät: Tridonic

Energieeffizienz: >120 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 40

Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI – Push / Selbsttest Notlichtmodul-Akkupack