Bezeichnung: smartSINA  
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen entspricht. Im Wandaufnahmegehäuse ist das Betriebsgerät integriert und damit eignet sich diese filigrane Leuchte optimal zum Beispiel als Spiegelleuchte im Badbereich.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L 600/900/1200/1500 mm x B 46 mm x H 59 mm

Endkappen aus Aluminium silbrig lackiert

Abdeckung: PMMA Opal, Kubisch

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 14.5 – 36.5 W

Lichtstrom je nach Leistung: 1024 lm –2590 lm

Lichtquelle LED 3014 – Tridonic RA > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 44

Betriebsgerät: on/off oder DALI integriert