1.11

Bezeichnung: smartLED 1919 45°  
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich mit 45° Abstrahlrichtung und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 3000 mm x B 19 mm x H 19 mm

Endkappen aus ABS Kunststoff

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 12 W/m / 22 W/m

Leistungen RGB/ RGBWW / RGBNW : 14.4 W/m / 21 W/m / 21 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1050 lm – 2300 lm

Energieeffizienz: 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammer 45°

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push