1.12

Bezeichnung: smartLED 1816   
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich mit 30°/60° sowie mit 30° asymmetrischer Abstrahlrichtung und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 2000 mm x B 16 mm x H 18 mm

Endkappen aus Aluminium

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal 30°/60° Optional: 15°/ 30° Asymmetrisch

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 12 W/m / 22 W/m

Leistungen RGB/ RGBWW / RGBNW : 14.4 W/m / 21 W/m / 21 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1050 lm – 2300 lm

Energieeffizienz: 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammer 0° optional: 15°/30°/45°/60° einstellbar +/- 60°

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push