1.18

Bezeichnung: smartLED U3722  
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild. Die Befestigungsklammern sind nicht sichtbar und sogar höhenverstellbar, um Deckenunebeneinheiten auszugleichen.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 5000 mm x B 22 mm x H 37 mm

Endkappen aus Aluminium eloxiert.

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal, Kubisch

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 11 W/m - 26 W/m / 22 W/m HE-Version

Leistungen RGB: 26 W/m / RGBWW - RGBNW: 19 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1200 lm – 3150 lm

Farbwiedergabe RA: > 90 Standard/ > 80 HE-Version

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammern

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push