1.20

Bezeichnung: smartLED 0818  
Formschöne, hochwertige sehr niedrige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 3000 mm x B 18 mm x H 8 mm

Endkappen aus ABS Kunststoff

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 12 W/m / 22 W/m

Leistungen RGB : 14.4 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1050 lm – 2300 lm

Energieeffizienz: 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammer

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push