1.24

Bezeichnung: smartLED 3030  
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 5000 mm x B 30 mm x H 30 mm

Endkappen aus Aluminium

Optional: in gebogener Ausführung in 3 Leuchtrichtungen, projektspezifisch erhältlich

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 12 W/m / 22 W/m / 34 W/m

Leistungen RGB/ RGBWW / RGBNW : 14.4 W/m - 28W/m / 21 W/m – 42 W/m / / 21 W/m – 42 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1050 lm – 3450 lm

Energieeffizienz: 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammer

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push