1.26

Bezeichnung: smartLED 6030  
Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen: L max. 5000 mm x B 30 mm x H 60 mm

Endkappen aus Aluminium

Optional: in gebogener Ausführung in 3 Leuchtrichtungen, projektspezifisch erhältlich

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA kubische Optik für höheren Indirektanteil

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss: 11 W/m / 26 W/m / 23 W/m – 22 W/m HE Version

Leistungen RGB/ RGBWW / RGBNW : 25.8 W/m / 19.2 W/m / 19.2 W/m

Lichtstrom je nach Leistung: 1200 lm – 3150 lm

Energieeffizienz: > 80 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 90 Standard / > 80 HE-Version

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 / IP 65 / IP 67

Zubehör: Montageklammer nicht sichtbar/ Montageklammer schwenkbar / Bodenprofil für Pendelvariante / passt optimal zu Betoneinbauprofil 3030

Betriebsgerät: extern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push