1.32

Bezeichnung: smartLED 6050 Formschöne, hochwertige LED-Lichtlinie aus eloxiertem Aluminium, die den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

Hersteller: smarterion ag

Abmessungen:  L max. 5000 mm x B 50 mm x H 60 mm

Endkappen aus Aluminium Druckguss lackiert / geschraubt

Profil 3 – Teilig für einfache Montage

Kabelabgang definierbar: stirnseitig / Profilboden / seitlich links oder rechts

Kabellänge: definierbar

Abdeckung: PMMA Opal

Betriebsart: Konstantspannung

Eingangsspannung: 24 V DC

Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistungen weiss 90 CRI: 11 W/m ~1200lm / 23-26 W/m 2500lm/m

Leistung weiss CRI 80: 22 W/m 3200lm/m CRI80

Energieeffizienz: 60-90 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20 /

Zubehör: Druchgangsverdrahtung WAGO Winsta

Betriebsgerät: intern schaltbar ein-aus/ Dimmoptionen: DALI / 1-10 V/ Push