Bezeichnung: smartLED 5643  
Dieses filigrane hochwertige LED-Lichtbandsystem mit sehr kompakten Abmessungen ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Endkappen sind aus Aluminium-Druckguss ohne sichtbare Schrauben. Der kubische Diffusor sorgt auch dafür, dass indirektes Licht in den Raum gestrahlt wird. Das Betriebsgerät ist in der Linie integriert und es besteht zudem die Möglichkeit die Verdrahtung zu weiteren Profilen in der Linie unterzubringen. Das smartLED 5643 kann auch sehr gut als Einzelleuchte in einer Aufbau- oder Pendelversion eingesetzt werden. Die LED-Linie besticht durch ihre Montagefreundlichkeit.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 5000 mm x B 43 mm x H 56 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: kubische opale Abdeckung für direktes und indirektes Licht mit seitlicher Abstrahlung

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 11-26 W/m

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1190-3150 lm/m

Energieeffizienz: > 90 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 90 Standard

Nutzlebensdauer: 50‘000 h LM-80

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Schraubenlose Endkappen aus Aluminium, Seilabhängung

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI/ 1-10V / Push