Bezeichnung: smartLINE 7575

Diese formschöne LED-Lichtbandsystem mit kompakten Abmessungen ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Optik ist erhältlich mit einem flachen opalen Diffusor für eine optimale homogene Ausleuchtung.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 5000 mm x B 75 mm x H 75 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: flache opale Optik mit Abstrahlung120°

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 11-25 W/m

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1000-2500 lm/m

Energieeffizienz: > 90 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 90 Standard

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Endkappen, Seilabhängung, Profilverbinder, Deckenmontageklammern, WAGO-Durchgangsverdrahtung

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI/ 1-10V / Push