**1.36**

**Bezeichnung: Einbaugehäuse zu smartLED 3030/6030**

Mit dem neuartigen Konzept wird der Einbau in Betondecken oder für Unterputzmontage stark vereinfacht. Als Variante kann beim Betoneinbau das Profil direkt mit dem vorbereiteten Elektrorohr-Anschluss eingebaut werden. Bei der Unterputzvariante ist eine Aussparung von 40 x 37mm vorzusehen. Nach dem Betonieren kann bei der Einbauvariante direkt die LED-Leuchte eingebaut werden. Bei der Unterputzvariante wird das Einbauprofil in die Aussparung montiert. Die Unterputzvariante ist höhenverstellbar (3-12 m), das heisst je nach geplanter Schichtdicke für den «Verputz» kann dies auf die genaue Höhe eingestellt werden. Das Einbauprofil ist mit Befestigungsklammern bestückt damit zuallerletzt die LED-Leuchte sehr einfach über ein Klicksystem montiert werden kann. Dies hat den grossen Vorteil, dass die LED-Linie auch austauschbar ist.

Abmessungen-Einbauprofil: B= 38mm/ H= 35mm / L= max. 5000mm

Material: Aluminum-Eloxiert

Zubehör: Schalungsschoner für elektrische Zuleitung

Ausschnitt für Unterputzmontage: 40x37mm