**Bezeichnung: smartLED 3385**

Dieses formschöne LED-Lichtbandsystem für alle möglichen gleichmässigen Wandanwendungen mit kompakten Abmessungen ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Ausleuchtung kann beliebig gewählt werden, mit Lichtaustritt nach unten/ oben auch wahlweise einzeln gesteuert. Damit eignet sich dieses System hervorragend für eine durchgehende Wandaufhellung in Fluren/ Korridoren oder aber auch als Einzelleuchte in Wohn- und Geschäftszonen. Ebenso ist diese Leuchte als Pendelvariante erhältlich. Das System ist sehr einfach dank Klick-Ausführung zu montieren.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L bis 5000 mm x B 33 mm x H 55 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: Abstrahlung nach unten und oben

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 2x 11 W/m - 2x 22 W/m

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 2x 1190 lm/m - 2x 3200 lm/m

Energieeffizienz: > 90 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 Standard

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: schraubenlose Endkappen, Netzteileinschub

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI/ 1-10V / Push