Bezeichnung: LED-Einsatz quadratisch  
Quadratischer LED-Einsatz für die Sanierung von konventionellen Leuchten (E27, CFL). Der LED-Einsatz lässt sich sehr einfach über eine Magnetbefestigung einsetzen. Eine sehr kosteneffiziente Variante, wenn das bestehende Leuchtengehäuse zum Beispiel aus Glas noch völlig intakt ist.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 260 x B 260 x H 35 mm, L 280 x B 275 x H 35 mm, L 389 x B 386 x H 37 mm,

Gehäuse: Trägerblech aus Aluminium eloxiert, einfachste Montage

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 11 W, 29 W, 33 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1400-4500 lm

Energieeffizienz: > 120 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h

IP-Schutz: IP 20

Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI / optional: mit Bewegungsmelder / Selbsttest Notlichtmodul-Akkupack