5.34 12 W  
Bezeichnung: smartUP  
Formschöne extrem flache LED-Decken- und Wandleuchte in einem minimalistischen sehr ansprechenden Design. Das Gehäuse ist aus schlagfesten weissen Polycarbonat hergestellt. Der hochwertige Diffusor sorgt für eine gleichmässige homogene Ausleuchtung. Ein Metallring, der an die Decke oder die Wand montiert wird, stellt eine kundenfreundliche Montage sicher. Die Leuchte kann mittels Drehung auf einfachste Weise montiert werden. Eine bis zu 40000 Stunden lange Lebensdauer unterstreicht die ausgezeichneten Leistungsdaten der Leuchte. Mit dem IP40 Schutz eignet sich die Leuchte hervorragend für Treppenhäuser und Korridore im privaten wie auch im öffentlichen Bereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 1000541

Abmessungen: D 250 mm x H 48 mm

Gehäuse: weiss

Optik: Opaler Diffusor mit 150° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K

Leistung: 12 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1100 lm

Energieeffizienz: 92 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 40‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 40

Zubehör: Befestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus