smartUni-LED Universal-Systemleuchte passend für Lichtbandsysteme

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt erhältliche Lichtbandsysteme mit einer Breite von 58-65mm. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Schnellschrauben einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.

* Abdeckung breitstrahlender homogener PMMA-Diffusor
* Optionale klare Diffusorenbestückung mit 60° und 90° LVK für hohe

Raumhöhen > 4m

* Lichtquellen Tridonic LED
* Farbtemperatur: 4000 K
* Systemeffizienz > 120 lm/ W
* Standardlängen 1200 mm 25 W 3490 lm/ 1500 mm 35 W 4400 lm
* Betriebsgeräte Tridonic
* Variante mit DALI/ Push-Dim
* Optional mit Tridonic-Notlicheinsatz
* Betriebsgeräte DC-tauglich
* Systemgarantie 3/ 5 Jahre je nach LED-Bestückung
* Schutzart IP40