5.8 Bezeichnung: smartBEAM  
Leistungsfähiger Industriestrahler für eine optimale energetische und wirtschaftliche Ausleuchtung von Industriehallen, Lager- oder Verkaufsräumen mit grosser Raumhöhe. Gehäuse aus Alu-eloxiertem Material und die Möglichkeit in verschiedenen RAL-Farben zu lackieren. Abdeckung aus klarem PMMA, geschlossenes, hocheffizientes, optisches Linsen-System, symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Vormontiertes 3 m langes Anschlusskabel 5 x 1 mm² Leitung mit freien Enden.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: einflammig 1002188, zweiflammig 1002189

Abmessungen: L 334 mm/ L 609 mm x B 225 mm x H 72 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: Optisches Linsensystem, breit strahlende Optik mit 90°

Lichtfarbe: 4000 K

Leistung: 55 W / 103 W

Betriebsart: 230 V AC (Philips Betriebsgerät in Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 8500 lm / 16800 lm

Energieeffizienz: 150 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 70

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

Umgebungstemperatur: -20° C - +50° C

IP-Schutz: IP 40

Betriebsgeräte: dimmbar: DALI / DC-tauglich EN 50172 (VDE 0108)  
Zubehör: Pendelset oder Montagebügel wahlweise  
Optionen: RAL-Lackierung, Gehäusematerial Chromlstahl, IP65 Schutz - auf Anfrage