6.61  
Bezeichnung: smartBULK Ringleuchte  
Runde, sehr niedrige Ringleuchte mit 80mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 900 und 1200 mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich.

Absolut homogene Lichtverteilung mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke. Geeignet als Pendelleuchte, die projektspezifisch bis zu einem Durchmesser von 2.4m (>2.4m auf Anfrage) verfügbar ist. Die smartBULK Ringleuchte besticht durch ihr Design und ist damit in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar.

Die Aufhängung erfolgt mittels dünnen, in der Höhe einstellbaren Stahlseilen. Als Stromzuführung dient ein transparentes Netzkabel

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 900/ 1200 mm x B 80 mm x H 80 mm / Sondergrössen auf Anfrage

Gehäuse: aus Aluminium in RAL-Farbe pulverbeschichtet oder foliert

Optik: Opaler homogener Diffusor für direktes (70 %) und indirektes Licht (30 %)

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 118 W / 160 W direktes Licht

Leistung: 56 W / 75 W indirektes Licht

Betriebsart: 230 V AC mit Betriebsgerät (in Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 11200 – 15800 lm   
Energieeffizienz: 64 – 67 lm/ W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Pendelset für Deckenmontage

Betriebsgeräte in Leuchte integriert: dimmbar: DALI – Push