4.40

Bezeichnung: LED-Einbauleuchte 3 W

Die sehr kleine LED-Einbauleuchte eignet sich überall dort für den Einbau, wo niedrige Einbautiefen vorhanden sind. Aufgrund ihrer Abstrahlung sorgt diese Einbauleuchte für eine angenehme und dezente Ausleuchtung.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 4006010

Abmessungen: D 52 mm x H 21 mm

Gehäuse/ Kühlkörper: Aluminiumdruckguss silber

Passive Kühlung des LED-Moduls durch Konvektion

Optik: PMMA 40° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K warmweiss

Leistung: 3 W

Betriebsart: Konstantstrom  
Lichtstrom: 120 lm bei 3 W, 700 mA Betrieb

Energieeffizienz: 40 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Elektrische Schutzklasse: II

Betriebsgerät extern: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI