5.21  
Bezeichnung: smartPANEL rund  
Die smartPANEL ist eine moderne, formschöne und sehr ﬂache, runde Decken- und Wandleuchte. Die Leuchte überzeugt durch die niedrige Aufbauhöhe und die sehr angenehme Lichtwirkung. Damit eignet sich diese Leuchte überall, wo Licht architektonisch in Szene gesetzt werden soll. Eine stilvolle Leuchte für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 512 mm x H 35 mm / D 1012 mm x H 35 mm / Sonderabmessungen: Auf Anfrage

Gehäuse: Aluminium gebürstet, RAL-Lackierung auf Anfrage

Optik: Opaler Diffusor mit 140° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 40 W / 75 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 2200 lm / 4400 lm

Energieeffizienz: 55 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80 / optional > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Magnetbefestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus / optional dimmbar: DALI / PushDIM