5.32  
Bezeichnung: smartROUND  
Elegante, runde LED-Decken und Wandleuchte in formschönen Design. Der Rahmen ist weiss- oder silberlackiert. Der Opaldiffusor sorgt für eine angenehme Lichtstimmung. Die smartROUND besticht durch ihre niedrige Aufbauhöhe und unterstreicht durch ihren Einsatz die moderne Architektur. Optionale Einsatzgebiete sind Treppenhäuser im gewerblichen und privaten Bereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 270 mm x H 44 mm

Gehäuse: Lackierung silber oder weiss

Optik: Opaler Diffusor mit 140° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 29 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1800 lm / 1950 lm

Energieeffizienz: 62 – 67 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Befestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: Phasenabschnitt 10-100 % (abhängig von der Dimmerversion)