**Bezeichnung: smartFINE**

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 570 mm/ L 1130 mm x B 30 mm x H 60 mm

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Optik: Opaler kubischer breitstrahlender Diffusor für direktes Licht und indirekte Lichtanteile

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 18 W/ 25 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 2150-3200 lm  
LED und Betriebsgerät: Tridonic/ TCI

Energieeffizienz: >120 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 40

Zubehör optional: Beton- bzw. Decken-/Wandeinbauprofil

Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI