Bezeichnung: Domo R  
Moderne, formschöne runde Decken- und Wandleuchte mit niedriger Aufbauhöhe und einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die Domo R besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall dort, wo Licht architektonisch in Szene gesetzt werden soll. Eine stilvolle Leuchte für hohe Ansprüche im gewerblichen sowie privaten Wohnbereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 300 mm x H 75 mm

Gehäuse: Boden aus Stahlblech, einfachste Montage über Klapp-Verschlusssystem

Optik: Opaler Diffusor aus PMMA mit seitlicher indirekter Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 13 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1200 lm

Energieeffizienz: 90 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 44

Betriebsgeräte: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI / optional: mit Bewegungsmelder / Selbsttest Notlichtmodul-Akkupack