6.30   
Bezeichnung: VANOS Stehleuchte  
Einzigartige dimmbare LED-Design-Stehleuchte aus gebogenen Profilen mit direktem Licht nach unten und indirektem Licht über den Stoffdiffusor. Der innere Teil des Schirms ist offen und es ist keine störende, zusätzliche Lichtquelle zu sichtbar. Dadurch wirkt diese Leuchte sehr leicht und fügt sich hervorragend in die Umgebung ein. Die Standardhöhe liegt bei 1700 mm und der Schirmdurchmesser beträgt 600 mm.

Die Stehleuchte ist über eine manuelle Bedienung dimmbar.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: H 1700 mm x D 600 mm x H 180 mm

Materialien: Fuss aus Stahl lackiert / Schirm aus Textilstoffen

Stoffe: rot chinz / sand chinz / schwarz chinz / weiss chinz/ weiss perlatec / weiss perlasilk (abwaschbar) / Spezialstoff weiss mit Schnurmuster

Optik: Opaler Diffusor für direktes Licht 90 % und indirekte Lichtanteile über den Schirm 10 %

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K

Leistung: 80 W

Betriebsart: 230 V AC  
Lichtstrom: 4800 lm  
Energieeffizienz: > 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Betriebsgeräte: In einer separaten manuellen Fussbedienung für Dimmung integriert