Bezeichnung: Paraluma Pendel- und Anleuchte  
Einzigartige, runde dekorative LED-Design-Stoffleuchte mit einer breit abstrahlenden opalen PMMA-Optik. Die Paraluma gibt direktes Licht nach unten ab und zusätzliches indirektes Licht nach oben. Die Leuchte wirkt sehr leicht und fügt sich hervorragend in die Umgebung ein. Die Standard-Durchmesser liegen bei  
500 ,600 und 800 mm. Weitere Sondergrössen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Aufhängung erfolgt mittels dünnen, in der Höhe einstellbaren Stahlseilen bis zu 3m Länge. Als Stromzuführung dient ein transparentes Netzkabel. Ebenso besteht die Möglichkeit die Leuchte al Deckenanbauversion zu montieren. Die Leuchte ist in den Warmtönen 2700 K und 3000 K lieferbar. Die Paraluma ist standardmässig mit DALI oder Push Dim dimmbar.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D= 500/ 600 / 800mm Standard (Sondergrössen auf Anfrage >300m Durchmesser)

Materialien: Schirm aus Textilstoffen

Stoffe: Rot, Weiss, Schwarz, Sand, Beige

Optik: Opaler Diffusor für direktes Licht 85 % und indirektes Licht 15 %

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K

Leistung: 36 – 70 W

Betriebsart: 230 V AC mit Betriebsgerät  
Lichtstrom: 2800 - 9800 lm  
Energieeffizienz: > 80 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Deckenbaldachin

Optional: Mit verspiegelten Alureflektor im innenteil lieferbar, Lichtstrom einstellbar