6.60   
Bezeichnung: smartBULK Flächenleuchte  
Runde, sehr niedrige Flächenleuchte mit 80mm Höhe aus Aluminium ist in den Standarddurchmessern 600, 900 und 1200mm sowie in verschiedenen Farbausführungen als Pulverbeschichtung erhältlich.

Absolut homogene Lichtverteilung bei allen Flächenleuchten mit satinierter PMMA-Abdeckung. Optional mit direkter/ indirekter Lichtverteilung für zusätzliche Akzentuierung an der Decke. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage. Die smartBULK Flächenleuchte ist ein Leuchte, die projektspezifisch bis zu einem Durchmesser von 2.4m (>2.4m auf Anfrage) verfügbar ist. Mit ihrem Design ist diese in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar.

Die Aufhängung erfolgt mittels dünnen, in der Höhe einstellbaren Stahlseilen. Als Stromzuführung dient ein transparentes Netzkabel

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 600/ 900/ 1200 mm x B 80 mm x H 80 mm / Sondergrössen auf Anfrage

Gehäuse: aus Aluminium in RAL-Farbe pulverbeschichtet oder foliert

Optik: Opaler homogener Diffusor für direktes Licht / optional mit indirekten Anteil

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 60 W / 120 W / 190 W direktes Licht

Betriebsart: 230 V AC mit Betriebsgerät (in Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 4200 – 16300 lm   
Energieeffizienz: 70 – 85 lm/ W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Pendelset für Deckenmontage

Betriebsgeräte in Leuchte integriert: dimmbar: DALI – Push