6.80 AROSA Wandleuchte

Mit einem schlichten Design und einer den Bedürfnissen angepassten Lichttechnik lann die Wandleuchte AROSA auf der ganzen Linie punkten. Die magnetisch austauschbare Frontabdeckungen können bei der Gestaltung der Räume die Einrichtungsarchitektur unterstützen. Die Leuchte eignet sich hervorragend für Anwendungen in Räumen, wo nur Wandleuchten vorgesehen sind und trotzdem eine funktionale Grundbeleuchtung erforderlich ist.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 400 x B 140 x T 53/88 mm,

Gehäuse: aus AluElox, einfachste Montage

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Leistung: 16-48 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1280-3840 lm

Energieeffizienz: > 80 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 90

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Betriebsgeräte: dimmbar: DALI