4.30

Bezeichnung: LED-Einbauleuchte 10 W

Die leistungsstarke flache LED-Einbauleuchte eignet sich überall dort für den Einbau, wo niedrige Einbautiefen vorhanden sind. Aufgrund ihrer breiten Abstrahlung sorgt diese Einbauleuchte für eine gleichmässige homogene Ausleuchtung in einem grösseren Arbeitsbereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 4001015 weiss / 4001016 silber

Abmessungen: D 90 mm x H 33 mm

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in weiss oder silber

Passive Kühlung des LED-Moduls durch Konvektion

Optik: PMMA opal 80° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K warmweiss

Leistung: 10 W

Betriebsart: Konstantstrom  
Lichtstrom: 320 lm bei 10 W, 350 mA Betrieb

Energieeffizienz: 32 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Elektrische Schutzklasse: II

Betriebsgerät extern: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI