5.31  
Bezeichnung: smartSQUARE mini  
Elegante, quadratische LED-Decken- und Wandleuchte in formschönem Design. Der Rahmen ist weiss- oder silberlackiert. Der Opaldiffusor sorgt für eine angenehme Lichtstimmung. Die smartSQUARE mini besticht durch ihre niedrige Aufbauhöhe und unterstreicht durch ihren Einsatz die moderne Architektur. Optionale Einsatzgebiete sind Treppenhäuser im gewerblichen und privaten Bereich. Mit dem IP 44 Schutzgrad eignet sie sich auch für den Einsatz im Aussenbereich z.B. für Garagenunterstände.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 210 mm x B 210 mm x H 50 mm

Gehäuse: Lackierung silber oder weiss

Optik: Opaler Diffusor mit 140° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K warmweiss

Leistung: 15 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1000 lm

Energieeffizienz: 67 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 44

Zubehör: Befestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: Phasenabschnitt 10-100 % (abhängig von der Dimmerversion)