6.20   
Bezeichnung: VANOC Pendelleuchte  
Einzigartige, längliche LED-Design-Stoffleuchte aus geraden Profilen mit direktem Licht nach unten und indirektem Licht über den Stoffdiffusor. Der innere Teil des Schirms ist offen und es ist keine störende, zusätzliche Lichtquelle zu sichtbar. Dadurch wirkt diese Leuchte sehr leicht und fügt sich hervorragend in die Umgebung ein. Die Standardlängen liegen bei VANOC 12 1200 mm, VANOR 15 1500 mm. Sondergrössen sind auf Anfrage ebenfalls umsetzbar.

Die Aufhängung erfolgt mittels dünnen, in der Höhe einstellbaren Stahlseilen. Als Stromzuführung dient ein transparentes Netzkabel. Je nach Version wird ein Deckenbaldachin mitgeliefert. Die Leuchten sind in den Warmtönen 2700 K und 3000 K lieferbar. Optional sind die Leuchten auch dimmbar.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 1200/ 1500 mm x B 180 mm x H 180 mm / Sondergrössen auf Anfrage

Materialien: Träger aus eloxiertem Alumium / Schirm aus Textilstoffen

Stoffe: rot chinz / sand chinz / schwarz chinz / weiss chinz/ weiss perlatec / weiss perlasilk (abwaschbar) / Spezialstoff weiss mit Schnurmuster

Optik: Opaler Diffusor für direktes Licht 90 % und indirekte Lichtanteile über den Schirm 10 %

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K

Leistung: 101 W / 131 W / 143 W

Betriebsart: Konstantspannung 24 V DC / 230 V AC mit Betriebsgerät (in Baldachin integriert)  
Lichtstrom: 7860 lm / 8580 lm   
Energieeffizienz: > 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Betriebsgeräte in Baldachin integriert: schaltbar ein-aus / dimmbar: DALI – Push