6.40  
Bezeichnung: VANOM Wandleuchte  
Einzigartige, halbrunde LED-Stoffleuchte aus gebogenen Profilen mit direktem Licht nach unten und indirektem Licht über den Stoffdiffusor. Der innere Teil des Schirms ist offen und es ist keine störende, zusätzliche Lichtquelle zu sichtbar. Dadurch wirkt diese Leuchte sehr leicht und fügt sich hervorragend in die Umgebung ein. Die Standardgrösse liegt bei 550 mm. Sondergrössen sind auf Anfrage ebenfalls umsetzbar. Die Befestigung erfolgt mittels einer Montageplatte an die Wand.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: L 550 mm x B 185 mm x H 185 mm

Materialien: Träger aus eloxiertem Aluminium, Schirm aus Textilstoffen

Stoffe: rot chinz / sand chinz / schwarz chinz / weiss chinz/ weiss perlatec / weiss perlasilk (abwaschbar) / Spezialstoff weiss mit Schnurmuster

Optik: Opaler Diffusor für direktes Licht 90 % und indirekte Lichtanteile über den Schirm 10 %

Lichtfarbe: 2700 K / 3000 K

Leistung: 32 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät integriert)  
Lichtstrom: 1380 lm  
Energieeffizienz: > 60 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Funktionen: schaltbar ein-aus / Optional; DALI – Push