6.70   
Bezeichnung: Pendula  
Neueste LED- und Kommunikations-Technologie Bluetooth 4.0, kombiniert mit solider Handwerkskunst und ein aussergewöhnliches Design sorgen für Begeisterung. Die Steuerung einer oder mehrerer Pendula-LED-Leuchten erfolgt ganz einfach komfortabel über iPhone oder das iPad. Die bevorzugten Lichtstimmungen basieren auf individuellen Wunschszenen. Damit hat man, ob zu Hause, im Büro oder auch in repräsentativen Anwendungen im Verkaufsraum sowie im Restaurant immer das passende Licht. Die Leuchte kann jede beliebige Lichtfarbe mittels warmen und weissem Licht mischen sowie in jeder gewünschten Helligkeit eingestellt werden. Eine hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität sorgen für ein überzeugendes Ganzes.

Die Aufhängung erfolgt mittels dünnen, in der Höhe einstellbaren Stahlseilen. Es ist keine separate Stromzuführung ersichtlich.

Hersteller: smarterion ag

Abmesssungen: L 1015 mm x D 96 mm – geschwungenes Design seitliche Welle

Gehäuse: aus hochwertigem PMMA / Oberteil lackiert silbermatt oder kristallweiss / Sonderfarbe auf Anfrage

Optik: Opaler homogener Diffusor für direktes (85 %) und indirektes Licht (15 %)

Lichtfarbe: 2680 K - 4500 K einstellbar

Leistung: max. 41 W

Betriebsart: 230 V AC mit Betriebsgerät (in Baldachin integriert)  
Lichtstrom: 11200 – 15800 lm   
Energieeffizienz: 67 – 73 lm/ W

Farbwiedergabe RA: 82 – 95 anhängig von der Lichtfarbe

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Pendelset und Deckenbaldachin (lackiert in Gehäusefarbe) / App-Store: AppLED

Betriebsgeräte in Leuchte integriert: dimmbar 0-100 %  
Funktionen: - Ein/ Aus, Dimmen 0-100% indirektes und direktes Licht separat  
 - 20 Szenen, 20 Leuchten steuerbar  
 - Lichtfarbe von 2680 K warmweiss bis 4500 K neutralweiss einstellbar